**11.03.2022 г. № 8**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЛЮРЫ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О СОЗДАНИИ В ЦЕЛЯХ ПОЖАРОТУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАБОРА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА ВОДЫ ИЗ ИСТОЧНИКОВ НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЮРЫ»**

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г., Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории МО «Люры», руководствуясь ст.6 Устава МО «Люры», администрация МО «Люры»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1.Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории МО «Люры» согласно приложению № ! к настоящему постановлению.

 2. Утвердить Правила учета и проверки источников наружного водоснабжения и мет для забора воды в целях пожаротушения на территории МО согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

 3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Люры» в сети «Интернет»

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации МО «Люры» И.Г.Педранов

УТВЕРЖДЕН

Постановлением главы администрации

МО «Люры»

От 11.03.2022 года № 8

 Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на

 территории МО «Люры»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес, место нахождения водоисточника | Пожарный водоисточник |
| 1. | д.Люры, ул.Складская, 9 А | Водонапорная башня  |
| 2. | Д.Бохолдой , ул.Муринская , 4 | Водонапорная башня |
|  |  |  |
|  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации

МО «Люры»

От 11.03.2022 года № 8

Приложение № 2

**ПРАВИЛА**

**учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях**

**Пожаротушения на территории МО «Люры»**

**1.Общие положения**

* 1. Настоящие Правила действуют на всей территории МО «Люры» и обязательны для исполнения в любое время года организациям, и всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее- источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.
	2. К источникам противопожарного водоснабжения: водонапорные башни, используемые для целей пожаротушения.
	3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет Администрация МО «Люры» или абонент, в ведении которого они находятся.
	4. Подразделения Государственной противопожарной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

 **2.Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам**

 **противопожарного водоснабжения**

 2.1 Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

 - качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

 - систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

 - своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

 2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находится в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

 2.3 Емкости водонапорных башен (далее-ВНБ) должны быть наполнены водой. К ВНБ должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к ВНБ необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

 2.4.Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать для населения, а также при тушении пожаров, проведения занятий, учений т проверке их работоспособности.

 **3.Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения.**

 3.1.Администрация МО «Люры» и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

 3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация Мо «Люры» и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

 3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний ( с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

 3.4. При проверке ВНБ проверяется;

 - наличие на видном месте указателя установленного образца;

 - возможность беспрепятственного подъезда;

 - степень заполнения водой и возможность его заполнения;

 - герметичность задвижек ( при наличии)

 - работоспособность глубинного насоса с выходом пожарного рукава;

 -герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

 - наличие крышки емкости.

 3.5 При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.